Уважаемые учащиеся! ВНИМАНИЕ!! Письменно ответить на вопросы по теме занятия **«**Жарочные и пекарные шкафы. Назначение, устройство, принцип работы, отличительные особенности, правила безопасной эксплуатации». Ответ на вопрос в рукописном виде для контроля знаний присылать на вайбер 80299968690 преподавателю; Ганжуровой Д.Ю. с указанием (Ф.И.О. и № группы).

***Жарочные и пекарские шкафы***

1. *Жарочная камера шкафа обогревается тенами:*

а) тремя;

б) двумя;

в) четыремя.

1. *Противни устанавливаются в камере на:*

а) шкаф;

б) направляющие;

в) поддон;

г) дно.

1. *Тены находятся:*

а) сверху → сбоку;

б) снизу → сверху;

в) снизу → сбоку;

г) со всех сторон.

1. *Между двойными стенками камер находится:*

а) пирожки;

б) теплоизоляция;

в) бумага;

г) пустота.

1. *Пары удаляются через:*

а) дымоход;

б) отверстия;

в) камеру.

1. *На передней панели находятся:*

а) кнопочное устройство;

б) 2 пакетных переключателя;

в) лимбы терморегуляторов;

г) 4 пакетных переключателя;

д) воздухоотвод;

е) предохранительный клапан.