Уважаемые учащиеся! ВНИМАНИЕ!! Письменно ответить на вопросы по теме занятия **«Электрокофеварки периодического действия.** Устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации**».**  Ответы на вопросы в рукописном виде для контроля знаний присылать на вайбер 80299968690 преподавателю; Ганжуровой Д.Ю. с указанием (Ф.И.О. и № группы).

***Кофеварки***

*1.Выбрать правильный вариант ответа*

Каким рабочим органом, снабжена кофеварка, который регулирует автоматически температуру готовых напитков?

а) реле; б) терморегулятор; в) датчик контроля.

*2.Выбрать правильный ответ*

При расшифровки маркировки кофеварки электрической КВЭ-7,что означает цифровое значение?

а) производительность; б) масса кофеварки; в) вместимость кофеварки.

*3.Указать, верное количество жидкости (воды), которое необходимо залить перед началом работы кофеварки:*

а) 5литров; б) 10литров; в)15литров; г) 4литра.

*4. В кофеварке КВЭ-7 терморегулятором регулируют:*

а) норму кофе;

б) температуру кофе;

в) работу тэнов;

*5. Отражатель предназначен для:*

а) закрывать кофеварку;

б) образования конденсата;

в) получения напитка;

*6. Кофе насыпают на:*

а) колпак;

б) фильтр;

в) воду;

*7. Назначение циркулярной трубки:*

а) для улучшения вкуса кофе;

б) для подъема пара;

в) для слива кофе;

*8. КВЭ – 7 обогревается:*

а) сигнальной лампой;

б) спиралью;

в) тэнами;

*9. Какое количество кофе Вы засыпите, если на 1 порцию норма 10 гр. кофе; если выход 1 порции – 100 гр:*

а) 350 гр.;

б) 1000 гр.;

в) 700 гр.;